|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | 7/20 |
| Capaciteit mᶾ/min | 2,0 |
| Werkdruk bar | 7.0 |
| **Motor** |  |
| Merk | Kubota |
| Type | 3IRJ5N |
| Aantal cilinders | 3 |
| Max. toerental | 3000 |
| Vermogen kW (pk) | 17.5 (23.5) |
| Koeling | Water |
| Brandstoftankinhoud (Liters) | 26 |
| Geluidsniveau Lwa | 97 |